|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1b**  **Kosztorys ofertowy** |

**Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/29/TP/2022**

**83570 Remont nawierzchni placu oraz instalacji odwodnienia przed budynkiem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu**

1. **Zamawiający:**

**Gminą Wrocław** – z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu  i na rzecz której działają **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.** z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50 – 059 Wrocław oraz Gminą Wrocław: jednostka organizacyjna **Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (dalej jako ZDiUM),** przy ul. Długiej 49, 53-633 Wrocław, reprezentowaną przez **Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.,** w związku z zawartym Porozumieniem o wspólnym zamówieniu ze ZDiUM we Wrocławiu z dnia 14.03.2022

1. **WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Podstawa*** | ***Opis*** | ***Jedn. obm.*** | ***Ilość*** | ***Cena jedn.*** | ***Wartość*** |
| I. | **REMONT ODWODNIENIA PLACU PRZED NFM WE WROCŁAWIU - ZAKRES ZDIUM** | | |  |  |  |
| 1. |  | Demontaż rur odprowadzających wody opadowe z odwodnienia liniowego o śr. 150 mm | m | 79,50 |  |  |
| 2. |  | Oczyszczenie otworów w stropie o średnicy DN 200 dł 60 cm | szt | 53,00 |  |  |
| 3. |  | Montaż rur spustowych z PCV DN 150 prowadzonych w stropie parkingu o gr. 40 cm | m | 79,50 |  |  |
| 4. |  | Montaż rewizji żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 150 mm | szt. | 43,00 |  |  |
| 5. |  | Montaż rewizji żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 200 mm | szt. | 5,00 |  |  |
| 6. |  | Montaż obejm żeliwnych o śr. 150 mm | szt. | 89,00 |  |  |
| 7. |  | Montaż obejm żeliwnych o śr. 200 mm | szt. | 10,00 |  |  |
| 8. |  | Montaż rury żeliwnej bezkielichowej o śr. 150 mm | m | 4,00 |  |  |
| 9. |  | Montaż łuku żeliwnego o śr. 150 mm | szt | 1,00 |  |  |
| 10. |  | Montaż trójnika żeliwnego o śr. 150/150/45 st | szt | 1,00 |  |  |
| 11. |  | Montaż dodatkowych rewizji żeliwnych na rurach podsatreopowych o nśr. 250 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 12. |  | Montaż dodatkowych rewizji żeliwnych na rurach podsatreopowych o nśr. 300 mm | szt. | 1,00 |  |  |
| 13. |  | Płukanie instalacji - rurociągi o nśr. 150 - 300 mm | m | 686,00 |  |  |
| 14. |  | Wózek podnośnikowy - wynajem na 2 miesiące | szt | 4,00 |  |  |
| 15. |  | Zaplecze Wykonawcy - wynajem kontenera na 2 miesiące | kpl | 1,00 |  |  |
| 16. |  | Uprzątniencie miejsca pracy, wywóz i koszt zagospodarowania odpadów | ryczałt | 1,00 |  |  |
| 17. |  | Projekt Wykonawczy z uzgodnieniami | ryczałt | 1,00 |  |  |
|  |  | RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)** | **miejscowość**  **i data** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |